D:\Сканер\Титульные листы для инструкций по ОТ и ПДО ФГОС\7.tif

**ДО НАЧАЛА РАБОТЫ**

1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и головной убор: берет или косынку. При этом следует тщательно подобрать волосы и заправить концы косынки).
2. Проверь наличие инвентаря (сиденье, щетка - сметка, совок), исправность верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).
3. Разложи на верстаке инструменты индивидуального пользования в строгом порядке, установленном учителем. На верстаке не должно быть ничего лишнего.

**ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

1. Надежно закрепи обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.
2. Пользуйся инструментом только по назначению, исправным, хорошо налаженным и наточенным.
3. Концы полотен лучковых пил должны быть прочно закреплены в шаховках. Полотна разведены. Шнур должен обеспечивать необходимое натяжение полотна.
4. Строгальные инструменты должны иметь рожок или вывеску в зензубелях, калевках, гелтелях. Задняя часть колодки должна быть округлой и гладкой. Расщепление части стругов немедленно заменяются. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.
5. Технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполняй на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры и подкладные доски.
6. Не допускай захломленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращай учителю инструмент общего пользования.
7. Не отвлекайся во время работы, следи за правильными приемами работы.
8. Приготовление и разогревание клен производи под постоянным наблюдением в изолированном от мастерской и хорошо вентилированном помещении.
9. Пользование открытым огнем, а также электроразогревателями в деревообрабатывающей мастерской категорически запрещается.
10. Во избежание травмирования необходимо:

а) следить за натяжкой полотна ручной пилы;

б) применять направитель для опоры полотна инструмента при запиливании;

в) производить чистку стругов (рубанок, шерхебель, фуганок) деревянными клиньями;

г) в случае порчи инструмента в/о время работы немедленно заменить его.

**ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ**

1. Остатки материалов, незаконченные изделия сдай дежурному или педагогу.
2. Проверь состояние инструментов и положи их в том порядке, как установлено учителем.
3. Убери свое рабочее место, пользуясь сметкой. Сдувать стружку ртом или сметать рукой запрещается.
4. На верстаке проверь наличие и состояние клиньев, а зажимные коробки (задняя, передняя) завинти до установленного зазора (не долее 2 - 5 мм).
5. Приведи себя в порядок.
6. Из мастерской выходи с разрешения педагога.

С инструкцией ознакомлен: