****

**Опасности в работе**

 Работа с переносным электроинструментом при невыполнении техники безопасности может привести к:

* ранению ног упавшим электроинструментом;
* ранению глаз отлетевшей стружкой, осколками режущего инструмента;
* поражению электрическим током при отсутствии заземления или неисправности проводки;
* ранению при неправильном креплении режущего инструмента;

**До начала работы**

1. Правильно одень спецодежду.
2. Получая инструмент убедись путем внешнего осмотра:
* в надежности крепления всех сборных частей;
* в легкости и плавности движения всех ходовых частей;
* в правильности направления вращения режущего инструмента;
* в исправности токоведущего кабеля и защитного заземления;
* в надежности работы выключателя.
1. Не выполняйте работ не входящих в круг твоих обязанностей без разрешения педагога, администрации.
2. Изучи правила оказания первой помощи и практического применения искусственного дыхания при поражении электротоком.
3. Получи мастерские резиновые перчатки и резиновый коврик. Предварительно проверь их исправность.

**Во время работы**

1. Не допускай наличия гвоздей и других металлических предметов в обрабатываемом материале.
2. Не допускай сырости, загрязнения, попадания стружек и других посторонних предметов на электроаппаратуру.
3. Следи за исправностью защитного заземления инструмента.
4. Не работай при вибрации электроинструмента.
5. При отлучке от рабочего места обязательно отключи электроинструмент от сети.
6. Ставь электроинструмент в безопасном положении.
7. Следи за питающим кабелем (не допускай скручивания, механических повреждений.
8. Не производи частичную разборку и регулировку режущего инструмента без отсоединения инструмента от сети.
9. Не переходи от одного участка работы к другому с невыключенным электроинструментом.
10. Храни электроинструмент в определенном месте.

**После окончания работы**

1. Отключи электроинструмент от сети, отсоедини заземление, очисти его от пыли и грязи. Очистку производить сметкой.
2. Сдай инструмент.
3. Приведи себя в порядок.

 С инструкцией ознакомлен: